|  |
| --- |
| **ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** **ΑΡ 8/2021** |

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER-RUN Α και Β»**

Ο Δήμος Γεροσκήπου, ζητά προσφορές για την  **προμήθεια CRUSHER-RUN Α και Β** (κατάλληλα για θεμέλιο και υποθεμέλιο αντίστοιχα) για τις ανάγκες του Δήμου για χρονική περίοδο μέχρι και την **19ην Δεκεμβρίου 2021**.

Η προσφορά, να περιλαμβάνει την αξία του υλικού, την μεταφορά, την φόρτωση και την εκφόρτωση**.**

Τα υλικά, να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αναγράφονται στα επισυναπτόμενα έντυπα.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει το υλικό στον Δήμο εντός 48 ωρών από τη στιγμή που θα ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με sms. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος θα μπορεί να προμηθευτεί υλικά από άλλες εταιρείες.

Επίσης, ά κατά την παράδοση των υλικών, υποχρεωτικά, θα παρουσιάζει και παραδίδει στον εκπρόσωπο του Δήμου, δελτίο που να πιστοποιεί ότι το υλικό προήλθε από εγκεκριμένο λατομείο και στο οποίο θα αναγράφεται το βάρος του.

Δεν θα γίνεται αποδεκτή η παράδοση υλικού από stock ή και από άλλο χώρο ή μη εγκεκριμένο λατομείο.

Οι προσφορές να συμπληρωθούν στο έντυπο προσφοράς.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου.

Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση **«Προσφορά αρ 8/2021»**

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατοχυρώσει την προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή .

Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και βασίζονται στις περσινές ανάγκες του Δήμου Γεροσκήπου. Δίνονται για σκοπούς καλύτερης εικόνας και συνθηκών .

|  |
| --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** **ΑΡ 8/2021** |

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER – RUN A και Β»**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…………………………………………………………………...

ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ…………………………………………………………………...

ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………….ΤΗΛΕΟΜΟΙΌΤΥΠΟ (FAX)…….……………

EMAIL ……………………………………………………………………………………..

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος αναλαμβάνω να προμηθεύω τον Δήμο Γεροσκήπου με **CRUSHER-RUN** για τη χρονική περίοδο μέχρι και την **31ην Δεκεμβρίου 2021** για τις πιο κάτω τιμές:

1**.crusher-run A (100 τόνοι)** ΕΥΡΩ………….………..(€……………..) /τόνο +ΦΠΑ

2.**crusher-run B** **(200 τόνοι)** ΕΥΡΩ………..……….....(€……………..) /τόνο +ΦΠΑ

Ημερομηνία...................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ…………………………………………………………………

**Προδιαγραφές**

**1.CRUSHER-RUN A**

Θραυστό διαβαθμισμένο μείγμα από σκύρα και άμμο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Κυπριακά πρότυπα CYS 99:1986 «Προδιαγραφή για αδρανή υλικά για χρήση στην οδοποιία»

Η κοκκομετρική σύνθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνα με την ζώνη 2 του πίνακα 1 του πιό πάνω προτύπου.

2. **CRUSHER-RUN Β**

Το υλικό δεν πρέπει να περιέχει υπερβολική ποσότητα αργίλου , να είναι απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες , αποσαθρωμένα υλικά ή άλλες προσμίξεις και να πληρεί τις πιό κάτω προδιαγραφές:

(α) Όριο υδαρότητας (Liqui limit)………………………35 max

(β) Δείκτης πλαστικότητας( Plasticity index)…………. 6 max

(γ) Μέτρο πλαστικότητας (Plastisity modulus)……… 250 max

(δ) Δείκτης Καλιφόρνιας (CBR)…………………………30 min

(ε) Δοκιμή Los Angeles ………………………………….40 max

Κοκκομετρική σύνθεση:

|  |  |
| --- | --- |
| κόσκινο | Διερχόμενο ποσοστό %  Κατά βάρος |
| 75.0 mm | 100 |
| 37.5 mm | 85-100 |
| 10.0 mm | 45-100 |
| 05.0 mm | 25-85 |
| 600 μm | 8-45 |
| 425 μm | 7-38 |
| 75 μm | 5-10 |